
Додаток № 1
до тендерної документації

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
Придбання дитячих ігрових майданчиків зі встановленням (залишити лот(и) тільки ті, на які надається пропозиція): 
Лот 1: Недригайлівський ліцей Недригайлівської селищної ради за адресою: Роменський район, с-ще Недригайлів, вул. Незалежності 25;  
Лот 2: Пустовійтівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Петра Калнишевського Роменської міської ради за адресою: Роменський район, с.Пустовійтівка, 4 пров. Центральної, 8;
Лот 3: Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Роменської міської ради за адресою: вул. Конотопська, 50 м. Ромни

	№ з/п
	Питання
	Відповідь учасника

	1
	Повне найменування Учасника:
	

	2
	Адреса (юридична):
	

	3
	Адреса (фактична):
	

	4
	Телефон/факс, е-mail:
	

	5
	Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові):
	

	6
	Код ЄДРПОУ:
	

	7
	Банківські реквізити:
	

	8
	ЦІНОВІ КРИТЕРІЇ (80%) Найнижча ціна послуг
	

	9
	КРИТЕРІЇ СПРОМОЖНОСТІ (10%) Критерії, що використовуються для оцінки здатності, майстерності та ДОСВІДУ учасників торгів у зв'язку з вимогами. Тендерні пропозиції оцінюватимуться за тими самими попередньо узгодженими Критеріями. Аналогічні договори не менш 2-х
	

	10
	КОМЕРЦІЙНІ КРИТЕРІЇ (10%) Критерії, що використовуються для оцінки комерційної конкурентоспроможності тендерної пропозиції.(Учасник зазначає, які умови оплати готовий розглянути - післяоплата, аванс у відсотках або передплата.)
	




ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
	 
[bookmark: _Hlk191975713]Вимоги щодо якості предмет закупівлі: 
 Товар запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та в повній комплектації, відповідати показникам якості та безпеки, які встановлюються законодавством України та діючим стандартам ДСТУ, ТУ.
Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару.
Обладнання повинно бути надійним, якісним, гральним.
Головна вимога до всіх видів обладнання дитячих майданчиків – абсолютна безпека, складові майданчика і вузли повинні бути абсолютно безпечними.
Обладнання повинно бути стійким до дії атмосферних явищ (дощ, сніг, сонячне випромінювання, вітрові навантаження).
Замовником вимагається надання учасником процедури закупівлі сертифіката відповідності та сертифіката безпеки від TUV згідно європейського стандарту EN1176  чи сертифіката відповідності згідно українського законодавства.
Паспорт (з інформацією про торгівельну марку виробника продукції), габаритні розміри з зображенням обладнання та із зазначенням зони безпеки,  гарантійний талон) на кожний запропонований елемент)
Послуги з транспортування, розвантажування, встановлення обладнання здійснюються за рахунок та силами постачальника, окремо не сплачуються та включаються до загальної вартості товару. Встановлення Товару відбувається після його огляду.
З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов відповідності характеристикам, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».
Надати гарантійний термін експлуатації .
У випадку постачання товару неналежної якості або товару, який не відповідає умовам закупівлі, не пізніше 5-днів з моменту отримання повідомлення від Замовника, усунути виявлені недоліки або замінити товар на товар належної якості. 
У разі відмови Постачальником заміни товару неналежної якості або товару, який не відповідає умовам закупівлі на товар що відповідає технічним умовам тендерної документації, то такий договір буде розірвано, а поставка товару буде визнана такою що не відбулась.
Технічні характеристики обладнання не повинні суперечити вимогам Замовника. 


Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 
[bookmark: _Hlk191631955]Лот 1: Недригайлівський ліцей Недригайлівської селищної ради за адресою: Роменський район, с-ще Недригайлів, вул. Незалежності 25
	№ з/п
	Найменування  товару
	Примірний вигляд
	Кіл-ть, од.
	Технічні характеристики товару
	Ціна за од, грн без ПДВ
	Ціна всього, грн без ПДВ

	1
	Трубно-канатна конструкція
	[image: ]
	 1
	Обладнання для тренування рівноваги, дрібної моторики та координації.
Матеріали: металева труба ф133х4мм, канат армований поліестровий ф16мм, канат балансувальний ф150мм, скелелазні панелі - HDPE пластик 15мм.
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	 
	 

	2
	Комплекс дитячий
	[image: ]
	1
	Ігровий комплекс з гірками, пожежним спуском, сходами, драбинками, скелелазками, сітками, столиком та ігровими панелями.
Висота платформ 900 і 1500мм, гірки 900 і 1500мм 
Матеріали: металева профільна труба 80х80х2, HDPE пластик 15мм, лист НЖ AISI 304 2 мм, канат армований поліестровий ф16мм, підлога - вологостійкий ламінований фанерний лист 18мм
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	3
	Платформа для балансування Ф1000 мм
	[image: ]
	3
	Основу тримають 3 пружини, які забезпечують сценарій для балансування. 
Матеріали: метал, основа пластик HDPE антиковзаючий 15мм
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	
	Платформа для балансування Ф1400 мм
	
	2
	
	
	

	4
	Сходинки
	[image: ]
	1
	Матеріали: металева профільна труба 40х40х2, HDPE пластик 15мм
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	5
	Карусель канатна H=3000мм
	[image: ]
	1
	Канатна карусель є елементом, який може одночасно використовуватись кількома дітьми. 
Матеріали: металеві труби ф108х3, 50х50х3, 60х30х2; основа - вологостійкий фанерний лист 18мм, канат армований поліестровий ф16мм
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	6
	Гойдалка металева потрійна H=2500мм з сидінням гніздо ф1000мм
	[image: ]
	1
	Гойдалка на три сидіння (3сидіння "Гніздо 1000") висотою 2500мм.
Перекладини та стійки виготовлені з труби діаметром 89х3мм.
Гойдалки оснащені надійними кріпленнями підвісів. Всі елементи фіксуються надійним болтовим з'єднанням.
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	7
	Канат гойдалка для 8 дітей
	[image: ]
	1
	Цікавий ігровий елемент для дозвілля. Сприяє соціалізації та тренуванню вестибюлярного апарату.
Матеріали: металеві труби ф108х3 та 89х3, канат d-150мм та канат армований поліестровий ф16мм
Всі елементи фіксуються надійним болтовим з'єднанням.
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	8
	Комплект стійок на 3 панелі
	[image: ]
	1
	Стійки металевої труби діаметром 57х3
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	
	Ігрова панель - ОХО
	[image: ]
	1
	Розвиваюча панель "Хрестики-нолики"
Матеріал: пластик HDPE 15мм 
	
	

	
	Ігрова панель - 3 в ряд
	[image: ]
	1
	Розвиваюча панель де потрібно скласти ряд з кружків однакового кольору. 
Матеріал: пластик HDPE 15мм
	
	

	
	Ротаційна панель - Лабіринт
	[image: ]
	1
	Розвиваюча панель Повертаючи коло потрібно загнати кульку по лабіринту до центра.
Матеріал: пластик HDPE 15мм
	
	

	9
	Карусель з підвісами
	[image: ]
	1
	Діаметр 3500мм. Карусель для дітей віком від 6-ти років. Елемент слугує не тільки для цікавого дозвілля, а й допомагає тренувати вестибюлярний апарат.
Матеріали: металеві  труби  159х4мм, 89х3мм, сидіння прогумоване
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	10
	Спінер «чаша»
	[image: ]
	1
	Карусель для дітей віком від 2-х років. Елемент слугує не тільки для цікавого дозвілля, а й допомагає тренувати вестибюлярний апарат.
Матеріали: металевий обертовий механізм, пластикова чаша
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	
11
	Лавка трирівнева
	[image: ]
	5
	Металевий каркас з профілю товщиною 2мм, композитна терасна дошка POLYROOT. Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	12
	лавка
	[image: ]
	3
	Металевий каркас з профілю товщиною 2мм, композитна терасна дошка POLYROOT. Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	13
	урна
	[image: ]
	5
	Металевий каркас з профілю товщиною 2мм, та листового металу 1мм. Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	






Лот 2: Пустовійтівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Петра Калнишевського Роменської міської ради за адресою: Роменський район, с.Пустовійтівка, 4 пров. Центральної, 8
	№ з/п
	Найменування  товару
	Примірний вигляд
	Кіл-ть, од.
	Технічні характеристики товару
	Ціна за од, грн без ПДВ
	Ціна всього, грн без ПДВ

	1
	Трубно-канатна конструкція
	[image: ]
	 1
	Обладнання для тренування рівноваги, дрібної моторики та координації.
Матеріали: металева труба ф133мм, канат армований поліестровий ф16мм, канат балансувальний ф150мм, скелелазні панелі - HDPE пластик 15мм.
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	 
	 

	2
	Комплекс дитячий
	[image: ]
	1
	Ігровий комплекс з гірками, пожежним спуском, сходами, драбинками, скелелазками, сітками, столиком та ігровими панелями.
Висота платформ 900 і 1500мм, гірки 900 і 1500мм 
Матеріали: металева профільна труба 80х80х2, HDPE пластик 15мм, лист НЖ AISI 304 2 мм, канат армований поліестровий ф16мм, підлога - вологостійкий ламінований фанерний лист 18мм
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	3
	Карусель канатна H=2000мм
	[image: ]
	1
	Канатна карусель є елементом, який може одночасно використовуватись кількома дітьми. 
Матеріали: металеві труби ф108х3, 50х50х3, 60х30х2; основа - вологостійкий фанерний лист 18мм, канат армований поліестровий ф16мм
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	4
	Гойдалка металева потрійна H=2500мм з сидінням гніздо ф1000мм
	[image: ]
	1
	Гойдалка на три сидіння (3сидіння "Гніздо 1000") висотою 2500мм.
Перекладини та стійки виготовлені з труби діаметром 89х3мм.
Гойдалки оснащені надійними кріпленнями підвісів. Всі елементи фіксуються надійним болтовим з'єднанням.
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	
5
	Лавка трирівнева
	[image: ]
	2
	Металевий каркас з профілю товщиною 2мм, композитна терасна дошка POLYROOT. Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	6
	лавка
	[image: ]
	2
	Металевий каркас з профілю товщиною 2мм, композитна терасна дошка POLYROOT. Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	7
	урна
	[image: ]
	4
	Металевий каркас з профілю товщиною 2мм, та листового металу 1мм. Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	



Лот 3: Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Роменської міської ради за адресою: вул. Конотопська, 50 м. Ромни
	№ з/п
	Найменування  товару
	Примірний вигляд
	Кіл-ть, од.
	Технічні характеристики товару
	Ціна за од, грн без ПДВ
	Ціна всього, грн без ПДВ

	1
	Трубно-канатна конструкція
	[image: ]
	 1
	Обладнання для тренування рівноваги, дрібної моторики та координації.
Матеріали: металева труба ф133мм, канат армований поліестровий ф16мм, канат балансувальний ф150мм, скелелазні панелі - HDPE пластик 15мм.
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	 
	 

	2
	Комплекс дитячий
	[image: ]
	1
	Ігровий комплекс з гірками, пожежним спуском, сходами, драбинками, скелелазками, сітками, столиком та ігровими панелями.
Висота платформ 900 і 1500мм, гірки 900 і 1500мм 
Матеріали: металева профільна труба 80х80х2, HDPE пластик 15мм, лист НЖ AISI 304 2 мм, канат армований поліестровий ф16мм, підлога - вологостійкий ламінований фанерний лист 18мм
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	3
	Платформа для балансування Ф1000 мм
	[image: ]
	3
	Основу тримають 3 пружини, які забезпечують сценарій для балансування. 
Матеріали: метал, основа пластик HDPE антиковзаючий 15мм
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	
	Платформа для балансування Ф1400 мм
	
	2
	
	
	

	4
	Сходинки
	[image: ]
	1
	Матеріали: металева профільна труба 40х40х2, HDPE пластик 15мм
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	5
	Карусель канатна H=2500мм
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	1
	Канатна карусель є елементом, який може одночасно використовуватись кількома дітьми. 
Матеріали: металеві труби ф108х3, 50х50х3, 60х30х2; основа - вологостійкий фанерний лист 18мм, канат армований поліестровий ф16мм
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	6
	Гойдалка металева потрійна H=2500мм з сидінням гніздо ф1000мм
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	1
	Гойдалка на три сидіння (3сидіння "Гніздо 1000") висотою 2500мм.
Перекладини та стійки виготовлені з труби діаметром 89х3мм.
Гойдалки оснащені надійними кріпленнями підвісів. Всі елементи фіксуються надійним болтовим з'єднанням.
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	7
	Комплект стійок на 3 панелі
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	1
	Стійки металевої труби діаметром 57х3
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	
	Ігрова панель - ОХО
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	1
	Розвиваюча панель "Хрестики-нолики"
Матеріал: пластик HDPE 15мм 
	
	

	
	Ігрова панель - 3 в ряд
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	1
	Розвиваюча панель де потрібно скласти ряд з кружків однакового кольору. 
Матеріал: пластик HDPE 15мм
	
	

	
	Ротаційна панель - Лабіринт
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	1
	Розвиваюча панель Повертаючи коло потрібно загнати кульку по лабіринту до центра.
Матеріал: пластик HDPE 15мм
	
	

	8
	Спінер «чаша»
	[image: ]
	1
	Карусель для дітей віком від 2-х років. Елемент слугує не тільки для цікавого дозвілля, а й допомагає тренувати вестибюлярний апарат.
Матеріали: металевий обертовий механізм, пластикова чаша
Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	

	
9
	Лавка трирівнева
	[image: ]
	4
	Металевий каркас з профілю товщиною 2мм, композитна терасна дошка POLYROOT. Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
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	лавка
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	2
	Металевий каркас з профілю товщиною 2мм, композитна терасна дошка POLYROOT. Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
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	урна
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	4
	Металевий каркас з профілю товщиною 2мм, та листового металу 1мм. Метал проходить піскоструменеву обробку, покривається цинковмісним грунтом, з вмістом цинку 70%, та порошковою фарбою.
	
	




Ми, (найменування Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у тендерних торгах на закупівлю __________________________________________ згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.
Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, на виконання зазначеного вище маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на  вартість тендерної пропозиції (з ПДВ¹):

цифрами ²___________________________________________, у тому числі ПДВ¹

словами  ___________________________________________, у тому числі ПДВ¹.

           
Примітка:
¹ без ПДВ – для учасників, які не є платниками податку на додану вартість, відповідно до вимог Податкового кодексу України;
² ціни надаються в гривнях з двома знаками після коми (копійки). 
Примітка:
¹ без ПДВ – для учасників, які не є платниками податку на додану вартість, відповідно до вимог Податкового кодексу України;
² ціни надаються в гривнях з двома знаками після коми (копійки).
1.	Учасник визначає ціну на роботи, які він пропонує виконувати за Договором з урахуванням ПДВ.
2.	Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.
3.	Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків.
4.	У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.
5.	Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом___(прописати) календарних днів з дня визначення переможця тендерних пропозицій.
6.	Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви необмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
7.	Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.
8.	Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.
9.	Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і
беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.
Примітка:
1.	Учасники повинні дотримуватись встановленої форми.
2.	Внесення в форму «Тендерна пропозиція» будь-яких змін припустимо.


  ____________              _____________________                   _______________________
       Дата                                    [підпис]                                     [ПІБ уповноваженої особи]
                                          «печатка за наявності»



Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів. Відповідальність за помилки друку у документах, наданих Замовнику через електронну систему закупівель та підписаних відповідним чином, несе Учасник.
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