Додаток № 1
до тендерної документації




	ДЕФЕКТНИЙ АКТ

	 
	 

	на капітальний ремонт Поточний ремонт приміщень Лебединського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів №7 Лебединської міської ради Сумської області, який знаходиться за адресою, Сумська
область, м. Лебедин, вул. Сумська, 9.

	 
	 

	Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що
експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів к-1,2


	 
	 

	Об'єми робіт

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих водогазопровідних
оцинкованих діаметром 25 мм
	м
	16
	 

	2
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих водогазопровідних
оцинкованих діаметром 50 мм
	м
	20
	 

	3
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т (кронштейнів під трубопроводи опалення)
	т
	0,1131
	 

	4
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	3
	 

	5
	Знімання дверних полотен
	 м2
	5,6
	 

	6
	Демонтаж вимикачів
	шт
	3
	 

	7
	Демонтаж світильників
	шт
	12
	 

	8
	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 200 мм,
периметром 800 мм з листової сталі товщиною до 1,2
мм
	м2
	16
	 

	9
	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 400 мм,
периметром 1200 мм з листової сталі товщиною до 1,2
мм
	м2
	11,2
	 

	10
	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційні
короби
	кг
	101,79
	 

	11
	Розбирання бетонних фундаментів (плити)
	 м3
	1
	 

	12
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах,розм. 1400х1200
	 шт
	1
	 

	13
	Знімання засклених віконних рам
	 м2
	1,68
	 

	14
	Демонтаж відкритої електропроводки
	м
	80
	 

	15
	(Демонтаж) Монтаж гофрованих труб для
електропроводки діаметром до 25 мм
	м
	80
	 

	 
	Розділ №2.  Стіни
	 
	 
	 

	16
	Протравлення стін антибактеріальним розчином
	м2
	233
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	17
	Улаштування першого шару обмазувальної
гідроізоляції стін
	м2
	233
	 

	18
	Грунтування стін та укосів у 2 шара
	м2
	245
	 

	19
	Обробка стін бетоноконтактом
	м2
	197,4
	 

	20
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін та укосів
вручну
	м2
	209,4
	 

	21
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по
металевому каркасу
	м2
	35,6
	 

	22
	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою
	м2
	245
	 

	23
	Фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування за 2 рази
	м2
	35,6
	 

	24
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін та укосів по
штукатурці за 2 рази
	м2
	209,4
	 

	25
	Установлення кутиків штукатурних
	м
	85
	 

	26
	Установлення кутиків декоративних
	м
	85
	 

	27
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2
	м3
	6,5
	 

	28
	Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних
або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м
	 м3
	0,12
	 

	29
	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
200
	м3
	0,0204
	 

	30
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін вручну
	м2
	1,65
	 

	31
	Установлення грат вентиляційних
	грати
	30
	 

	 
	Розділ №3.  Прорізи
	 
	 
	 

	32
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах
	м2
	5,4
	 

	33
	Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних
або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м
(закладання віконних отворів внутри приміщення)
	 м3
	1,5
	 

	34
	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
200
	м3
	0,255
	 

	35
	Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних
або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м
(закладання віконного отвору зовнішний)
	 м3
	0,35
	 

	36
	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
200
	м3
	0,0595
	 

	 
	Розділ №4.  Сантехнічні роботи
	 
	 
	 

	37
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм
	м
	40
	 

	38
	Установлення кранів шарових ф 3/4
	 шт
	14
	 

	39
	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм
	 шт
	16
	 

	40
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	кВт
	5,4
	 

	41
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
40 мм
	м
	25
	 

	42
	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм
	 шт
	2
	 

	43
	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм
	 шт
	1
	 

	44
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	м
	87
	 

	45
	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих сталевих труб
	м2
	4,25
	 

	 
	                                      Підлоги
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	46
	Протравлення підлог антибактеріальним розчином
	м2
	115,5
	 

	47
	Улаштування першого шару обмазувальної
гідроізоляції підлог
	м2
	115,5
	 

	48
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піщано-гравійної суміші, жорстви
	м3
	8,085
	 

	49
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]
	м2
	115,5
	 

	50
	Улаштування плінтусів
	м
	92
	 

	 
	Розділ №5.  Стеля
	 
	 
	 

	51
	Грунтування стелі у 2 шара
	м2
	115,5
	 

	52
	Обробка стель бетоноконтактом
	м2
	115,5
	 

	53
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стель вручну
	м2
	115,5
	 

	54
	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою
	м2
	115,5
	 

	55
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по штукатурці за 2
рази
	м2
	115,5
	 

	 
	Розділ №6.  Електроосвітлення
	 
	 
	 

	56
	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	2
	 

	57
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
стіні або колоні, струм до 25 А
	шт
	8
	 

	58
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
стіні або колоні, струм до 100 А
	шт
	3
	 

	59
	Короби електротехнічні по конструкціях, довжина
короба до 2 м
	 м
	470
	 

	60
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в гофру
	м
	150
	 

	61
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби
	м
	304
	 

	62
	Установлення блоків з кількістю установлюваних
апаратів [вимикачів і штепсельних розеток, вілки]
подвійних
	шт
	27
	 

	63
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирях, кількість ламп 1 шт
	шт
	15
	 

	 
	Розділ №7.  Рекуператори
	 
	 
	 

	64
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина отвору 200мм
	шт
	7
	 

	65
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати
до діаметру 212 мм
	шт
	7
	 

	66
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати до 750 мм
	шт
	7
	 

	67
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
(вітрозахист, фасадне кільце)
	шт
	7
	 

	68
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
(рекуператорів)
	камеpа
	7
	 

	 
	Розділ №8.  Вимощення, цоколь
	 
	 
	 

	69
	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток
	м2
	13,2
	 

	70
	Розбирання бетонних і асфальтобетонних покриттів
вимощення
	 м2
	33
	 

	71
	Розробка ґрунту вручну
	 м3
	8
	 

	72
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2
	м3
	4,02
	 

	73
	Улаштування підстильного шару щебеневого
	м3
	6,03
	 

	74
	Улаштування підстильного шару піщаного
	м3
	2,01
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	75
	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
10 см
	м2
	40,2
	 

	76
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5
	м3
	4,5024
	 

	77
	Обробка стін бетоноконтактом
	м2
	13,2
	 

	78
	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та
бетону
	м2
	13,2
	 

	79
	Улаштування шару гідроізоляції з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників стіни та вимощення
	м2
	55
	 

	80
	Армування стін металевою сіткою
	м2
	13,2
	 

	81
	Грунтування стін
	м2
	13,2
	 

	82
	Утеплення цоколю плитами пінопласту товщиною 50 мм
	м
	32,5
	 

	83
	Армування стін лугостойкою сіткою
	м2
	13,2
	 

	84
	Поліпшене штукатурення цементним розчином цоколю
фасадів
	м2
	13,2
	 

	85
	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою
	м2
	13,2
	 

	86
	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по
підготовленій поверхні
	м2
	13,2
	 

	87
	Установлення зливів
	м
	33
	 

	 
	Розділ №9.  Інші роботи
	 
	 
	 

	88
	Навантаження сміття вручну
	 т
	15,5
	 

	89
	Перевезення сміття до 30 км
	т
	15,5
	 

	 





